Чистка ионизатора воды

1) Выключите устройство.

2) Отключите устройство из сети

3) Откройте крышку верхнюю крышку чистящего картриджа.

4) Откройте один пакет чистящего порошка и  засыпьте  его в картридж.

5) Закройте крышку.

6) Откройте крышку на ионизаторе с фильтром.

7) Вращайте стопорное кольцо и снимите фильтр для воды, стопорное кольцо и оба маленькие черные уплотнительные кольца.

8) Достаньте стопорное кольцо и фильтр. Установите фильтр в сторону, перевернув его (чтобы избежать утечки)

9) Вставьте чистящий картридж на место  фильтра.

10) Установите стопорное кольцо на чистящий картридж и зафиксируйте его.

11) Аккуратно включите кран и пустите воду, чтобы заполнить чистящий картридж.

12) Дайте воде течь из гибкого белого шланга в течение 15 секунд.

13) Перекройте подачу воды.

14) Поместите конец гибкого белого шланга и серый шланг в миску, стакан, чтобы вода стекала. Чаша должна быть на том же уровне, что и ионизатор.

 15) Оставьте прибор, по крайней мере на 3-5 часов (или оставьте на ночь).

Не включайте ионизатор  в режиме очистки!

16) По истечении срока, удалите белый и серый шланг из чаши.

17) Включите воду на 2-3 минуты, чтобы избавить пластины от моющего раствора.

18) Отключите воду. Разблокируйте запирающее кольцо и снимите чистящий картридж.

19) Откройте крышку чистящего картриджа. Вытряхните лишнюю воду и дайте ему высохнуть на воздухе на полотенце.

20) Верните фильтр для воды и стопорное кольцо на исходные позиции.

21) Нажмите кнопку питания ON, затем включите воду и дайте ионизатору поработать в течение 2-3 минут для повторной инициализации фильтра.

22) Убедитесь в отсутствии протечек и правильного размещения фильтра и стопорного кольца.

23) Установите на место крышку фильтра. Отметьте в своем календаре день. Это чтобы вы не смогли забыть провести чистку прибора снова через 2 недели.

А теперь наслаждайтесь Kangen водой!